# drms\_analysis手册

1. **配置修改**

**配置文件/etc/drms\_analysis.ini**

将所需统计的根区副本服务器和递归服务器ip及id配置对应

将所需上传sftp服务器信息配置正确

若没有可统计的根区副本服务器或递归服务器将配置项root\_copy或recursion删除即可

默认配置如下所示：

[ftp]

ip = 192.168.65.122

port = 22

user = shanghai

pwd = test123

dir = upload

[server]

operator = cm

vendor = yamu

node\_id = sh0001

upload\_delay = 300

stat\_port = 8053

file\_port = 16688

[root\_copy]

ip = 192.168.6.102,192.168.6.104

id = rc0001,rc0002

[recursion]

ip = 192.168.16.105,192.168.16.103,192.168.16.101,192.168.16.104

id = rs0001,rs0002,rs0003,rs0004

**2,系统运行**

service drms\_analysis start

**注：以上ip均为测试ip，实施需更换为实际ip。**